[bookmark: _GoBack]Лекция15  Особенности приемки, размещения , хранения и обработки семенного зерна.
1. Причины снижения посевных качеств семян при хранении.
2.  2.Приемка свежеубранных семян. 
3. 3.Размещение и хранение семян. Обработка семенного зерна. Контроль качества семян при хранении.
При поступлении зерна хлебоприемные и зерноперерабатывающие предприятия должны обеспечить быструю приемку и необходимую обработку его до стойкого в хранении состояния, правильное размещение и тщательное наблюдение за хранящимся зерном и продуктами его переработки.
1. Принципиальная технологическая схема приемки и обработки зерна
Хлебоприемные предприятия и элеваторы в соответствии с функциональным назначением обеспечивают приемку, временное хранение, обработку (очистку, сушку), формирование крупных однородных партий, длительное хранение и реализацию зерна, семян зерновых и масличных культур (иногда трав). Конечный результат их деятельности — доведение зерна до установленных промышленных (норм качества при реализации перерабатывающим предприятиям) и других кондиций (посевных, экспортных, специальных).
Среди промышленных различают кондиции базисные (гарантирующие закладываемый в расчеты нормативный — базисный выход готовой продукции) и ограничительные (пониженные по сравнению с базисными нормы качества зерна, обеспечивающие получение стандартной продукции). На зерно с отклонениями от базисных кондиций производится соответствующая скидка (при пониженном качестве) или надбавка (при более высоком качестве) на выход готовой продукции.
Под поточным методом приемки и обработки зерна принято понимать систему операций, проводимых в определенной последовательности друг за другом без промежуточных перерывов в обработке (за исключением времени нахождения зерна в накопительных емкостях и оперативных бункерах).
Для проведения перечисленных операций поточным методом на предприятиях создают технологические линии, которые принято классифицировать следующим образом: по функциональному назначению — линии приемки, очистки, сушки и отгрузки; по производственному центру (участку) — элеваторные, башенные (на базе сушильно-очистительных башен — СОБ; приемно-очистительных башен — ПОБ; молотильно-очистительных башен — МОБ), заводские (на базе заводов по приемке и обработке, например, кукурузы и других культур), цеховые (организуемые по тому же назначению, что и заводские).
Приемка и размещение зерна в хранилищах и подготовка к приемке свежеубранного зерна
В соответствии с действующей Инструкцией по хранению зерна, масличных семян, муки и крупы в преддверии поступления зерна нового урожая на предприятиях составляется план приемки и размещения зерна.
При этом учитывают: прогнозируемые объемы закупок и других поступлений зерна (например, давальческое зерно), остаток зерна прошлых лет, объемы отгрузки зерна; прогнозируемое качество зерна с учетом данных предыдущих лет и результатов предварительного обследования зерна нового урожая, его целевое назначение; рациональное использование оборудования и вместимости хранилищ с учетом необходимости формирования партий зерна по показателям его качества, состояния, целевого назначения и количества; необходимость проведения и завершения послеуборочной обработки зерна в сроки, обеспечивающие сохранность
 его качества, в первую очередь партий высококлассной пшеницы, пивоваренного ячменя и крупяных культур; необходимость максимальной механизации операций с зерном при рациональном (минимальном) его перемещении.
Для обеспечения бесперебойной приемки, правильного размещения, своевременной обработки зерна и максимального использования технологического и транспортного оборудования (в условиях надежных долговременных договоренностей с производителями) передовые предприятия составляют технологические карты. Методика составления последних приведена в Правилах организации и ведения технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных предприятиях.
Размещение зерна в хранилищах
При формировании однородных партий зерно размещают раздельно по классам, типам, подтипам, состоянию влажности и содержанию примесей. Характеристика состояния зерновых, зернобобовых и масличных культур по влажности и засоренности приведена в приложении 11.
При формировании партий зерна (кроме зерна риса, рапса, подсолнечника, кукурузы в початках) до обработки по влажности и содержанию сорной примеси при условии последующей обработки на технологических линиях, оснащенных шахтными прямоточными зерносушилками, допускается размещать зерно: по влажности — сухое и средней сухости вместе, влажное, сырое до  22 %; сырое свыше 22 % с интервалом 6 % (для кукурузы, предназначенной на пищевые цели, — 5 %); по сорной примеси — чистое и средней чистоты вместе; сорное до ограничительных кондиций, сорное свыше ограничительных кондиций.
При направлении партий влажного и сырого зерна на технологические линии, оснащенные шахтными рециркуляционными зерносушилками, формирование партий проводят без разделения зерна по влажности и содержанию сорной примеси.
Свежеубранное влажное и сырое зерно до сушки размещают в зернохранилищах (как исключение, на площадках), оборудованных средствами активного вентилирования.
Высоту насыпи для зерна сухого и средней сухости устанавливают в пределах, допускаемых техническим состоянием хранилища, для сорго — не более 2 м, проса и рапса — не более 3 м.
В силосах элеватора, оборудованных установками для контроля температуры, допускается временно размещать нормальное (здоровое) влажное зерно (кроме зерна риса и семян подсолнечника), подлежащее сушке в объеме пятисуточной производительности зерносушилок или сырого зерна в объеме не более трехсуточной производительности.
Для проведения работ с зерном в процессе хранения или отгрузки необходимо предусматривать резервную емкость в складах в размере 10 % площади, а в элеваторах — не менее одного свободного силоса на каждый подсилосный конвейер.
Металлические силосы рекомендуется использовать для размещения в нем сухого, очищенного и охлажденного зерна пшеницы, ячменя, кукурузы, риса на длительное хранение в пределах допустимых сроков (приложение 12). Максимальная влажность зерна при этом не должна превышать 14 %, а содержание сорной примеси — пределов, установленных для зерна средней чистоты.
Особенности размещения пшеницы. Партии мягкой и твердой пшеницы размещают раздельно по классам в соответствии с товарной классификацией по действующему ГОСТу. Допускается совместное размещение различных сортов сильной пшеницы (высшего, 1 -го и 2-го классов) в пределах типа и подтипа.
Особенности размещения зерна риса. Поступающее на предприятие зерно риса размещают отдельно по классам, типам, состояниям влажности и засоренности.
При формировании товарных партий зерна риса по влажности и содержанию сорной примеси до обработки допускается размещать зерно риса: по влажности — сухое и средней сухости вместе; влажное; сырое — свыше 17 % с интервалом 3 %; по содержанию сорной примеси — до 5 % включительно; свыше 5 %.
Сухое и средней сухости зерно риса размещают на хранение в складах или в силосах элеваторов, оснащенных установками активного вентилирования. Влажное зерно размещают на временное хранение (до последующей послеуборочной обработки) в складах, оборудованных установками активного вентилирования естественным или искусственно охлажденным воздухом; срок формирования таких партий до обработки не должен превышать 5 сут. Срок формирования партий сырого зерна до обработки (очистка в потоке от грубых и легких примесей, сушка) не должен превышать 4 сут.
Особенности размещения семян подсолнечника. Формирование партий семян подсолнечника до обработки производится по влажности и содержанию сорной и масличной примесей (табл. 11.1).
Семена подсолнечника (партия 1) размещают в складах с активным вентилированием насыпью высотой не более 3 м; при содержании сорной примеси свыше 3 % направляют на очистку.
Партия семян с содержанием сорной примеси свыше 3 до 10 % может быть отнесена к партии 1 только после очистки.
Срок формирования семян подсолнечника в партию 2 не должен превышать 1 сут до сушки с предшествующей ей очисткой от грубых и легких примесей.
Семена партии 3 подлежат первоочередной очистке (от грубых и легких примесей) и сушке в потоке. При оснащении поточных линий рециркуляционными зерносушилками допускается объединять партии 2 и 3.
Семена высокомасличных сортов размещают отдельно от рядовых различных сортов, которые допускается размещать совместно. Также отдельно размещают и обрабатывают партии дефектных семян и семян с содержанием масличной примеси сверх ограничительных кондиций.
Партии семян подсолнечника, закладываемые на длительное хранение, подлежат размещению в склады, оснащенные установками активного вентилирования. Во избежание случаев возгорания и взрывов категорически запрещается хранение семян подсолнечника в силосах элеваторов и складах силосного типа.
Особенности размещения семян рапса. Формирование раздельно размещаемых партий семян рапса производится по классам (1-й и 2-й классы соответственно пищевого и технического назначения), а также (до обработки) по влажности и содержанию сорной примеси (табл. 11.2).
Семена рапса партии 1 размещают в складах с активным вентилированием насыпью высотой не более 3 м.
Срок формирования семян рапса в партию 2 не должен превышать 1 сут до сушки с предшествующей ей очисткой от грубых и легких примесей.
Семена рапса размещают на длительное хранение в сухом и охлажденном состоянии в склады, оснащенные установками активного вентилирования. Для этого с учетом высокой сыпучести (вернее, текучести) рапса склады тщательно герметизируют, заделывают все отверстия в дверных проемах, места примыкания вентиляционных каналов к полу зерносклада закрывают полотнами из решетного полотна с отверстиями диаметром 0,8...1,0 мм.
Особенности размещения кукурузы в початках. Формирование однородных партий кукурузы в початках осуществляется по классам и типовому составу. Кукурузу в початках в зависимости от влажности размещают на временное хранение раздельно.
Место и условия размещения кукурузы в початках при влажности (%)
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При размещении кукурузы в початках в хранилищах, не оборудованных установками активного вентилирования, а также под навесами и на специально подготовленных площадках устраивают каналы и устанавливают решетки и трубы на расстоянии 1,5...2,5 м друг от друга для пассивного вентилирования.
Особенности размещения проса. Поступающее на предприятия просо размещают, обрабатывают и хранят раздельно по классам и типовому составу, влажности и содержанию сорной примеси.
При возможности обработки партий влажного и сырого зерна проса на технологических линиях, оснащенных рециркуляционными зерносушилками, допускается формирование партий без разделения по влажности и содержанию сорной примеси.
Партии проса до обработки размещают в складах, оборудованных установками активного вентилирования. Категорически запрещается размещение сырого и влажного зерна проса в силосах элеватора.
Особенности размещения зерна по особо учитываемым признакам. Зерно, принимаемое по особо учитываемым признакам — морозобойное, головневое, фузариозное, поврежденное клопом-черепашкой, зараженное клещами, с несвойственным ему запахом, с наличием проросших зерен (свыше 5 %), а также засоренное вредными (головня, спорынья, угрица, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и др.) и трудноотделимыми примесями (овсюг, татарская гречиха, костер, галька и др.), с содержанием пестицидов выше допустимых норм, размещают и обрабатывают отдельно.
Партии зерна с содержанием проросших зерен свыше ограничительных кондиций, прошедшие послеуборочную обработку, размещают преимущественно в склады, оборудованные установками активного вентилирования с высотой насыпи, установленной для зерна нормального качества.
Партии зерна пшеницы, ячменя, ржи, овса и проса с содержанием проросших зерен свыше ограничительных кондиций во влажном и сыром состоянии перед размещением в зернохранилище подлежат первоочередной очистке (от грубых и легких примесей) и сушке в потоке.
 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ, РАЗМЕЩЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ СЕМЕННОГО ЗЕРНА
 ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ПРИ ХРАНЕНИИ И ОБРАБОТКЕ
Посевные качества семян оценивают по следующим показателям: жизнеспособности, энергии прорастания и всхожести. Наиболее важным из них для оценки семенных достоинств является показатель «всхожесть». Различают всхожесть лабораторную и полевую, которую оценивают по результатам прорастания семян в реальных полевых условиях — в почве, населенной микроорганизмами.
Теоретические основы хранения зерна позволяют сформулировать основные причины снижения всхожести семян, вызванные условиями уборки, а также нарушением режимов его обработки, временного и длительного хранения. Среди них: отравление продуктами своего дыхания; активное развитие микроорганизмов; развитие клещей и насекомых; самосогревание; действие низких (отрицательных) температур; действие высоких температур (при сушке); травмирование семян при перемещениях и обработке; неправильное применение средств химической дезинсекции; превышение допустимых сроков хранения.
Отравление продуктами своего дыхания. Интенсивное дыхание семян повышенной влажности сопровождается, как следует из п. 3.2, накоплением в межзерновом пространстве диоксида углерода и развитием в клетках семян анаэробного дыхания. Выделяющийся при этом этанол (этиловый спирт) оказывает губительное воздействие на клетки зародыша, и семена быстро теряют всхожесть. Сухие семена (с малой интенсивностью дыхания) по этой
причине всхожести не теряют даже при длительном хранении, и тем не менее их следует размещать на хранение в хранилища, оснащенные установками активного вентилирования.
Активное развитие микроорганизмов. Создание благоприятных условий для активного развития микроорганизмов в период уборки и последующего хранения семян неизбежно приводит к снижению и даже полной потере ими всхожести. Решающая роль в этом принадлежит грибам — основным представителям поверхностной и субэпидермальной микрофлоры, таким, как, различным представителям из родов. Следовательно, защита семян от микроорганизмов — важнейшее мероприятие, позволяющее сохранить всхожесть семян не только лабораторную, но и полевую.
Развитие клещей и насекомых. Закладываемые на хранение партии семян не должны быть зараженными вредителями хлебных запасов, так как развитие в зерновой массе насекомых и клещей всегда сопровождается снижением всхожести; такие партии семян подлежат обязательному обеззараживанию.
Самосогревание. Самосогревание уже на начальных стадиях развития частично снижает лабораторную и существенно полевую всхожесть семян. Систематический контроль состояния зерновых масс и своевременное принятие действенных мер позволяют предотвратить это негативное явление.
Действие низких (отрицательных) температур. Семена, содержащие влагу, обладающую свойствами обычной воды, подвержены отрицательному действию температур ниже О °С. Например, семена влажностью 20...22 % в течение короткого времени теряют всхожесть уже при температурах —5...—10 °С. В то же время семена всех культур влажностью ниже критической сохраняют всхожесть в течение длительного периода хранения при температурах —20... -25 °С. И тем не менее переохлаждение не только семян, но и зерна продовольственного и кормового назначения нежелательно; оно приводит к значительным перепадам температур в весенний период и негативным последствиям явления терма- и влагопроводности.
Действие высоких температур (при сушке). Использование режимов сушки с нагревом семян выше допустимых температур, определяемых их терма устойчивостью, может привести не только к частичной (в результате перегрева отдельных слоев зерна), но и к полной потере всхожести семян. Правильно же проведенная сушка способствует обеззараживанию поверхности семян от микроорганизмов и повышению их полевой всхожести.
Травмирование семян при перемещениях и обработке. Обработка семенного материала с целью доведения его до лучших посевных кондиций и повышения устойчивости при несоблюдении режимов хранения может травмировать семена и тем самым понизить их всхожесть. Это может происходить не только при непосредственной обработке, например, в зерноочистительных машинах, но и при всех перемещениях, связанных с приемкой, обработкой и закладкой семян на хранение. Поэтому перемещение должно быть минимальным (лучше всего в потоке), а рабочие органы и режимы работы обрабатывающего технологического оборудования и транспортирующих машин подобраны с учетом предупреждения (или минимального) травмирования семян.
Неправильное применение средств химической дезинсекции. Многие химические препараты, используемые для борьбы с вредителями хлебных запасов (например, пропионовая кислота, ме-тилбромид, хлорпикрин), снижают всхожесть семян. Поэтому для химической дезинсекции следует использовать препараты, которые не оказывают отрицательного влияния на всхожесть семян.
Превышение допустимых сроков хранения. Закладываемые на хранение семена характеризуются определенной долговечностью. Превышение допустимых сроков хранения может привести к полной потере всхожести семян. Продолжительность безопасного (для всхожести) хранения семян зависит от их влажности и температуры. Например, партии семян, влажность которых лишь на 1...1,5% ниже критической, следует реализовать (во избежание снижения их всхожести) в течение 1 года. Для более длительного хранения (в течение нескольких лет) необходимо, чтобы влажность семян была минимум на 2 % ниже критической. Дополнительное важное условие — температура семян при хранении должна быть в пределах от 0 до 5... 10 "С.
ПОДГОТОВКА К ПРИЕМКЕ СВЕЖЕУБРАННЫХ СЕМЯН
В преддверии поступления свежеубранных сортовых и гибридных семян составляют план их размещения по семенохранилищам с учетом объемов закупок по культурам, сортам (гибридам), репродукции, категории сортовой чистоты, классам семенного стандарта, влажности и содержанию сорных примесей. Далее подготавливают необходимое количество щитов, мешков, этикеток, пломб, а также бланков для оформления операций с сортовыми и гибридными семенами. До начала уборки получают акты апробации сортовых посевов по всем семеноводческим хозяйствам, с которыми заключены договоры закупки.
Выделенные для приемки и размещения семян склады должны быть оборудованы средствами активного вентилирования, своевременно отремонтированы, обеззаражены, иметь закрома (отсеки) и отвечать всем санитарным и техническим требованиям.


РАЗМЕЩЕНИЕ СЕМЯН
В соответствии с действующей Инструкцией о порядке приемки, размещения, обработки и хранения семян поступающие семена должны сопровождаться сортовыми документами установленной формы (аттестатом на семена — для семян элиты всех культур; свидетельством на семена — для семян всех классов, I и последующих репродукций; свидетельством — на гибридные семена кукурузы; сортовым удостоверением — на семена I и последующих репродукций, не отвечающие нормам семенных стандартов по чистоте и влажности).
Приемка семян осуществляется по действующему стандарту — ГОСТ «Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб». После проведения в установленном порядке анализа лаборатория предприятия направляет их в хранилище в соответствии с планом размещения.
Порядок размещения семян по влажности и содержанию сорной примеси до обработки аналогичен установленному для продовольственного и кормового зерна.
В процессе приемки для рационального размещения допускается объединять (с составлением акта) мелкие партии идентичных семян II и последующих репродукций, поступивших от разных хозяйств. При этом процент сортовой чистоты объединенной партии показывают по низшему показателю, а посевные качества семян — по данным анализа проб, отобранных от объединенных партий.
Отдельно от незараженных и незаморенных семян размещают: семена, пораженные пыльной головней свыше 0 до 0,002 % и свыше 0,002 до 0,5 %; семена с примесью головневых мешочков или рожков спорыньи в допустимых пределах; семена гороха с примесью полюшки, чечевицы и плоской вики в допустимых пределах; семена, зараженные клещом.
Семена элиты зерновых (кроме кукурузы) и масличных культур следует хранить в мешках с внутренними и наружными этикетками, семена мелкосеменных культур — в двойных мешках. Протравленные семена кукурузы следует хранить в крафт-мешках или в ламинированных мешках открытого или закрытого типа. Для хранения протравленных семян кукурузы выделяют склады, расположенные отдельно от складов с продовольственным и кормовым зерном. Семена I, II и последующих репродукций хранят, как правило, насыпью с вывешиванием соответствующего ярлыка- Допустимая высота штабеля и насыпи при хранении в складах сухих семян приведена в приложениях 12 и 13. При хранении в силосах высота насыпи должна быть не более 12 м.
Временное хранение нуждающихся в сушке семян (влажностью до 17 %) допускается только в складах, оборудованных установками для активного вентилирования. При влажности выше 17 % партии сортовых семян должны быть высушены в потоке при приемке.
В целях предотвращения смешивания или засорения не допускается складировать в смежных закромах или штабелях семена двух сортов одноименной культуры, а также семена трудноотделимых друг от друга культур, например ржи и пшеницы, пшеницы и ячменя, пшеницы и риса и т. д. Смежные закрома с различными культурами не догружают до верха минимум на 15 см. При размещении нескольких партий сортовых семян в зерновых складах, не имеющих отсеков, можно использовать хлебные щиты. При этом временные отсеки, образованные хлебными щитами, обязательно должны быть отделены друг от друга проходами шириной не менее 1 м; в складах, оборудованных установками для активного вентилирования (или аэрожелобами), щиты размещают с условием обеспечения работы этих установок.
Для предотвращения травмирования семян при транспортных операциях, связанных с их приемкой и размещением на хранение (а также при обработке), не следует применять скоростные нории, транспортеры шнековые и с погружными скребками, многократные перемещения семян нориями и другими транспортными механизмами. Для снижения скорости падения семян при перемещении на ленточных конвейерах и самотеках рекомендуется использовать мягкие (изготовленные из брезента, мешковины и т. д.) рукава.
 ОБРАБОТКА СЕМЯН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ СОХРАННОСТИ
Принципиальная технологическая схема обработки и хранения семян. Партии семян, не разделенные на классы по влажности и чистоте, подвергаются послеуборочной обработке, которая состоит из следующих основных технологических приемов и операций: отбор проб; взвешивание; разгрузка транспорта; предварительная очистка на ворохоочистителях (или воздушно-ситовых сепараторах); временное хранение семян в накопительных емкостях (бункерах, складах), оборудованных установками для активного вентилирования с целью формирования партий для сушки или закладки их на хранение; сушка на зерносушилках или установках активного вентилирования (с подогревом либо без подогрева атмосферного воздуха); очистка семян от примесей до норм 1-го класса стандартов на семена или, в крайнем случае, при наличии трудноотделимых сорняков до норм 2-го класса (по чистоте); обеззараживание партий семян от вредителей; хранение семян в охлажденном (до низких положительных температур) состоянии; протравливание; отпуск семян.
Очистка семян. На первом этапе обработки поступившие на предприятие свежеубранные семена подвергают предварительной очистке от органических и минеральных примесей (остатков соломы, колосьев, стеблей растений, комочков земли и др.) для создания нормальных условий для временного хранения семян и последующей их обработки. Для этого используют ворохоочистители, скальператоры, специализированные пневмосепараторы.
Второй этап очистки проводят для удаления зерновой примеси и семян сорных растений (1-я и 2-я операции), а также с целью фракционирования, т. е. разделения обрабатываемых семян на фракции, отличающиеся посевным качеством, составом, содержанием невыделенных примесей по определенным признакам (3-я операция). При этом 1-ю и 2-ю операции проводят на воздушно-ситовых сепараторах, а 3-ю — на ситовых либо пневмосепараторах.
Третий этап сепарирования (окончательную очистку) семян проводят с целью доведения их до высших кондиций по чистоте. Она включает триерование и сортирование по плотности последовательно на цилиндрических триерах, зерноситовеечных машинах (концентраторах), пневматических сортировальных столах.
Первоочередной очистке подвергают партии семян: с высокой влажностью и засоренностью; зараженные вредителями и болезнями; подлежащие сушке; имеющие признаки снижения качества. При этом в первую очередь очищают семена высших репродукций и категорий, а затем — низших. Второй и третий этапы сепарирования семян зерновых культур осуществляют при влажности не более 14,5 %.
Особенности и режимы очистки семян различных культур детально освещены в действующей Инструкции о порядке приемки, размещения, обработки и хранения семян.
Сушка семян. На хлебоприемных предприятиях и элеваторах для сушки семян используются преимущественно шахтные прямоточные зерносушилки типов ДСП, СЗШ, ВТИ, а при их отсутствии — рециркуляционные зерносушилки с нагревом зерна в падающем слое типов «Целинная», РД-25, РД-2х25. Семена пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника, клещевины при отсутствии Других сушилок можно просушить в камерных сушилках, предназначенных для сушки семенной кукурузы в початках. Для сушки семян рапса используются передвижные зерносушилки К4-УС2А, шахтные М-819, бункера активного вентилирования БВ-25 (ОБВ-100), напольные сушилки с применением металлической сетки с диаметром ячейки 0,7 мм и воздухоподогревателя ВПТ-600. Особенности и режимы сушки семян различных культур Детально освещены в действующей Инструкции о порядке приемки, размещения, обработки и хранения семян.
Активное вентилирование семян. Осуществляется как с целью охлаждения, так и с целью их сушки в складах, оборудованныхстационарными и переносными вентиляционными установками, аэрожелобами, а также в вентилируемых бункерах. Порядок размещения семян при вентилировании соблюдают в соответствии с действующей Инструкцией о порядке приемки, размещения, обработки и хранения семян, а режимы вентилирования устанавливают в соответствии с действующей Инструкцией по активному вентилированию зерна и маслосемян (техника и технология).
Охлаждать семена атмосферным воздухом следует в сухую и холодную погоду в наиболее холодные часы суток при температуре воздуха ниже температуры семян не менее чем на 5 "С. Партии семян, не прошедшие послеуборочное дозревание (с пониженной энергией прорастания) и предназначенные на посев текущего года, не следует охлаждать ниже 15 °С. Эти партии в дневное время суток вентилируют теплым воздухом с целью ускорения процессов послеуборочного дозревания.
С наступлением морозов температуру хранящихся семян понижают до низких положительных температур, но не ниже О °С. Перед отпуском таких семян на посев их рекомендуется вентилировать сухим теплым или подогретым до 25...30 °С воздухом в течение нескольких (до 5) суток.При обнаружении в семенах вредителей хлебных запасов (насекомых и клещей) и невозможности проведения химической дезинсекции проводят вентилирование семян. При этом семена охлаждают до температуры ниже 15 "С.
С целью сушки вентилируют атмосферным воздухом с относительной влажностью не выше 55...65 % семена пшеницы, ржи, ячменя, риса, гороха, сои, кукурузы влажностью не более 17 %, рапса—13, подсолнечника—10 %. Сушку заканчивают, когда влажность основных культур в поверхностном слое насыпи достигает 14... 15%, подсолнечника — 6...7, кукурузы, сои, проса — 12...13%.
Защита семян от насекомых и клещей. Закладываемые на длительное хранение семена должны быть здоровыми и не зараженными насекомыми и клещами.
Перед закладкой семян на хранение насыпью их в профилактических целях рекомендуется обработать в потоке опрыскиванием одним из пестицидов контактного действия, исходя из нормы расхода по действующему веществу (г/т): карбофос — 15, во-латон — 5, метатион — 10, актеллик—10, смесь перметрина и актеллика — 5,5 (с содержанием компонентов в смеси соответственно 2 и 3,5 г/т). Поверхность насыпи уже заложенных на хранение незараженных семян в профилактических целях можно обработать карбофосом при помощи генератора тумана пестицидов. Норма расхода карбофоса при этом составляет 0,2 т/и3 по действующему веществу на объем надзернового пространства.
Незараженные партии затаренных семян в профилактических целях обрабатывают опрыскиванием или аэрозолями. Зараженные вредителями партии семян сначала фумигируют, а после дегазации обрабатывают карбофосом с целью защиты от повторного заражения. При обработке опрыскиванием карбофос применяют в виде водной эмульсии при норме расхода 0,3 г по действующему веществу на 1 м^ поверхности штабеля (расход рабочей жидкости 50МЛ/М2); при обработке аэрозольным способом —0,2 г/м3 (из расчета на весь объем склада). Опрыскиванием обрабатывают всю наружную поверхность штабелей, а также проходы между ними, стены склада и столбы. Штабеля после обработки не перекладывают.
Профилактическую обработку инсектицидами свободных семенохранилищ, тары, инвентаря, оборудования и территорий проводят так же, как и обработку объектов для хранения и переработки зерна продовольственного и кормового назначения.
В случае обнаружения в семенах насекомых и клещей проводят обеззараживание: в насыпи — фумигантами и инсектицидами контактного действия (обработкой в потоке); в таре — фумигантами. Среди фумигантов допускается применять препараты: генерирующие фосфин — для семян зерновых культур; металлилхло-рид — для семян зерновых, бобовых культур и подсолнечника; ме-тилбромид — для семян гороха и кормовых бобов. Среди пестицидов контактного действия используют карбофос, волатон, метатион, актеллик или смесь его с перметрином.
Выбор пестицида и способа его применения, а также все работы по обеззараживанию осуществляют работники специализированных экспедиций по защите хлебопродуктов.
Протравливание семян. Отгружаемые для посева семена протравливают в соответствии с действующей нормативно-технической документацией — Инструкцией по протравливанию семян сельскохозяйственных культур пленкообразующими составами, Списком химических и биологических средств борьбы с вредителями, методическими указаниями «Протравливание семян сельскохозяйственных культур пленкообразующими составами и препаратами», рекомендациями «Защита зерновых культур от головневых болезней и кормовых гнилей», Рекомендациями по протравливанию семян сельскохозяйственных культур.
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