Лабораторно- практическая работа № 12
Тема:  Определение специфических показателей зерна

Цель: узнать о специфических показателях зерна; научиться определять содержание чистого ядра в зерне, также содержание испорченных, красных, глютенозных, пожелтевших зерен в рисе

Содержание работы:
    1 Специфические показатели зерна ( пленчатость, содержание мелкого зерна, содержание ядра, а в зерне риса – трещиноватость, содержание испорченных, красных, глютенозных, пожелтевших зерен).
    2  Содержание чистого ядра в зерне проса, гречихи, риса
    3 Определение содержания зерен испорченных, красных, глютенозных, пожелтевших в рисе-зерне. 

Задания: 
1Определите содержание чистого ядра гречихи проса, риса, если известно, что содержание зерновой примеси составляет 50, 75, 25, 15%.; пленчатость  20, 45, 35, 60%. 
2 Вычислите процент красных, глютенозных, пожелтевших зерен в рисе, если известно, что  сорная примесь составляет 50,25,38, 10%.  
3. Определите содержание чистого ядра в зерне овса, если известно, что пленчатость   составила  35, 57, 23, 15%; содержание мелких зерен – 13, 28, 45, 62%; содержание зерен пшеницы, полбы, ржи и ячменя   - 3,10,17, 25%. 

Оборудование и материалы: технические весы, сита, образцы  проса, гречихи, риса. 

Порядок выполнения работы:
1. К специфическим показателям зерна относят: пленчатость, содержание мелкого зерна, содержание ядра, а в зерне риса – трещиноватость, содержание испорченных, красных, глютенозных, пожелтевших зерен. Эти показатели определяют в товарном зерне и при сортоиспытании. 
Важнейшим из них является пленчатость – процентное содержание цветковых или плодовых оболочек по отношению к массе необрушенного зерна. Пленчатость учитывают при расчетах выхода крупы, побочных продуктов и отходов на крупозаводах; при определении содержания ядра у зерна овса- 63%, гречихи-71%, проса -74%.  При анализе риса-зерна учитывают содержание пожелтевших зерен, глютенозных (клейкий рис), красных, стекловидность и трещиноватость. 
Пожелтевшие зерна- это зерна с пожелтевшим ядром, которое происходит при неблагоприятных условиях созревания и уборки, при самосогревании, в результате неправильного хранения.  
2. Оставшееся после шелушения зерно взвешивают на технических весах, по разности массы определяют массу пленок и выражают в процентах к навеске.  
Содержание чистого ядра в зерне проса, гречихи, риса определяют после засоренности и пленчатости по формуле:


 

Где, Сп –содержание сорной примеси, Зп- содержание зерновой примеси, П –пленчатость, 

Содержание чистого ядра в зерне овса 


	

Где, П- пленчатость, Сп – содержание сорной примеси, Зп-- содержание зерновой примеси, Мз -  содержание мелких зерен, Ос- содержание шелушенных зерен с сита 1,8*2 мм, К с-содержание зерен пшеницы, полбы, ржи и ячменя. 
 
3. Определение содержания зерен испорченных, красных, глютенозных, пожелтевших в рисе-зерне. 
Навеску шелушеных зерен риса высыпают на доску и выделяют перечисленные показатели. Каждую фракцию зерна взвешивают с точностью до 0,01 гр., к полученной массе прибавляют массу пленок этих зерен. 
Количество красных, глютенозных, пожелтевших зерен вычисляют по формуле:
Сначала определяют массу красных зерен вместе с пленками из навесок в 10 гр. по формуле:

, где К-сумма массы красных зерен (без пленок) из двух навесок 5 гр, в гр, П-пленчатость, %

Процент красных зерен вычисляют по формуле: 


, где Сп- сорная примесь, Зп- содержание зерновой примеси, %

Пример, К =0,56 гр., Сп – 2%, Зп -6%, П-20%, 






Также определяют содержание глютенозных, пожелтевших зерен. 

Контрольные вопросы: 
1 Назовите специфические показатели зерна? 
2 Специфические показатели в рисе-зерне
3 Что из себя представляет пленчатость?
4 Где учитывают пленчатость?
5 Термин пожелтевшие зерна
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