1. Тема 3      Определение чистоты семян (ГОСТ 12037-81).
Задание:
1. Ознакомиться с понятием чистоты семян и методикой ее определения.
2. Выделить из первой средней пробы семян две навески в соответствии с ГОСТ 12037-81.2.
3. Разобрать навески на семена основной культуры и отход.
4. Выделить из отхода группы по нормируемым показателям и записать в рабочий бланк.
5. Рассчитать показатель чистоты семян и определить классность семян по чистоте и отходу.
 Чистота - важный показатель посевных качеств семян. Если так называемый мертвый сор (солома, комочки земли, камешки и др.) является прежде всего лишним балластом в семенном материале, понижая процент чистых семян данного вида и ухудшая их хранимость, то живой сор, состоящий из жизнеспособных семян сорных и дру-гих культурных растений, вызывает при посеве засорение поля, в связи с чем снижается урожайность и его качество.
Материалы и оборудование:
1. Средние пробы.
2. Разборные доски, шпатели, лупы, пинцеты, розетки, совочки, бумажные пакеты.
3. Сита (с различным диаметром отверстий).
4. Весы.           5.	Учебники, таблицы, рисунки.

        Пояснения к заданию :Чистота семян - процентное содержание семян основной культуры к навеске установленного размера (кукуруза, горох, нут, бобы кормовые и др. - 200 г; чина посевная, подсолнечник, соя, арбуз и др. - 100 г; пшеница, ячмень, овес, рожь, рис, гречиха, вика и др. - 50 г; просо, сорго, суданская трава, эспарцет, свекла и др. - 20 г; лен, сераделла и др. - 10 г; горчица, рапс, турнепс, волоснец сибирский, кострец, могар, чумиза - 5 г; люцерна, донник, житняк и др. - 4 г), выделенное из средней пробы в мешочке.
Перед выделением навесок средняя проба высыпается на гладкую поверхность и тщательно просматривается. Если при этом обнаруживаются крупные примеси (камешки, часть стеблей и т.п.), которые не могут равномерно распределяться по всей массе семян, то их выбирают из пробы, взвешивают и вычисляют % к массе всей средней пробы. Полученный процент крупной примеси прибавляют к среднему проценту отхода (примеси), установленному в результате анализа навесок на чистоту. Навески выделяются двумя способами - при помощи делителя и способом выемок. При отсутствии делителя пользуются вторым способом, сущность которого заключается в следующем: высыпанные на гладкую поверхность семена со средней пробы тщательно перемешивают, разравнивают в виде прямоугольника толщиной не более 1 см и с помощью двух совочков отбирают два раза по 16 выемок в шахматном порядке, получают две навески. Навески разбирают на семена основной культуры и отход.
К семенам основной культуры относят: целые, нормально развившиеся независимо от их окраски; недостаточно выполненные, щуплые, не более одной трети нормального семени; семена битые и поврежденные вредителями хлебных запасов (если сохранилось более половины семени независимо от наличия или отсутствия зародыша); семена наклюнувшиеся, т.е. такие, у которых корешок или корешок и росток пробили оболочку, но еще не выдвинулись за ее пределы, и др.
К отходу относят посторонние примеси (семена других растений, семена сорняков, головни, склероции, спорыньи, комочки земли, живые и мертвые вредители, камешки и пр.) и дефектные семена основной культуры (мелкие и щуплые семена, прошедшие через решето, раздавленные, загнившие, битые с потерей половины и более частей и т.д.).
У мелкосемянных культур (с навеской, не превышающей 5 г) сразу же начинают разбор навески на семена основной культуры и отход, а для большинства полевых культур навеску семян для разбора просеивают для выделения мелких и щуплых семян на ситах с отверстиями (для пшеницы, ячменя, риса -1,7 х 20; ржи, овса - 1,5 х 20; кукурузы - 2,5 х 20; свеклы - набор решет 4 х 20, 3 х 20, 2,5 х 20 и бобовых трав - 0,5 мм и т.д.) либо на виброклассификаторе РКС-1, либо вручную в течение 3 мин. Отход, выделенный из семян, оставшихся в сите (решете), а также прошедший через сито, объединяют. Содержание семян основной культуры рассчитывают путем вычитания отхода из навески и выражают в % к массе навески. При этом следует учесть % крупной примеси, определенный путем осмотра всей средней пробы. Из отхода отдельно выделяют примеси культурных растений и сорняков, которые подсчитывают по каждой навеске и записывают в рабочий бланк (табл. 2 приложения).
Анализ на чистоту признается правильным, если расхождение между навесками находится в пределах допустимых отклонений, предусмотренных стандартом (ГОСТ 12037-81) (табл. 3).
Рис. 3. Классификаторы: 1 - пневматический КСП-1; 2 - решетный РКФ-1
Таблица 3 Допустимые отклонения при определении чистоты семян
	Средний арифметический процент чистоты
	Средний арифметический процент примеси
	Допустимое расхождение, %

	99,50-100
	0,0-0,5
	0,2

	99,00-99,49
	0,51-1,00
	0,4

	98,00-98,99
	1,01-2,00
	0,6

	97,00-97,99
	2,01-3,00
	0,8

	96,00-96,99
	3,01-4,00
	1,0

	95,00-95,99
	4,01-5,00
	1,2

	94,00-94,99
	5,01-6,00
	1,4

	93,00-93,99
	6,01-7,00
	1,6

	92,00-92,99
	7,01-8,00
	1,8

	91,00-91,99
	8,01-9,00
	2,0

	90,00-90,99
	9,01-10,00
	2,2

	85,00-89,99
	10,01-15,00
	3,0

	75,00-84,99
	15,01-25,00
	3,8

	65,00-74,99
	25,01-35,00
	4,6

	55,00-64,99
	35,01-45,00
	5,4

	45,00-54,99
	                     -
	6,2



 Если расхождение между результатами анализа двух навесок превышает допустимое значение, отбирают и анализируют третью навеску. Чистоту семян устанавливают по среднему арифметическому результатов анализа третьей навески и одной из предыдущих навесок, расхождение с которой не превышает допустимой величины. Если это расхождение больше допустимого, тогда окончательный результат анализа устанавливают по среднему арифметическому результатов всех трех навесок,
После определения чистоты семена основной культуры ссыпают в бумажные пакеты по каждой навеске и сохраняют для определения других показателей качества семян (массы 1000 семян, лабораторной всхожести и энергии прорастания, жизнеспособности семян и т.д.).
При определении чистоты семян рекомендуется следующий порядок работы
· установить размер навесок для анализируемых культур;
· выделить крупные примеси, взвесить их и вычислить процент от сред
ней пробы в мешочке;
· выделить из средней пробы две навески семян для анализа;выбрать размер сита (решета), просеять навески через него для выделения мелкого отхода;
· разделить чистые семена и крупный отход, объединить мелкий и крупный отход и взвесить его с точностью до 0,01 г;
· из отхода отобрать семена других культурных растений и семена сорняков, подсчитать их; установить ботанический состав и записать в рабочий бланк, представленный выше;
· из остатка средней пробы в сите выделить семена других растений;
· рассчитать на 1 кг семян все виды примеси, в т.ч. и сорняков;
рассчитать проценты семян основной культуры и примесей по каждой навеске, проверить допустимость отклонений, вычислить средний % семян основной культуры и нормируемых примесей.
Таблица 4       Определения чистоты семян
	Группа
	В навеске грамм
	Средний %
	Наименование примесей
	Количество,шт

	
	1 навеска
	2 навеска
	3 навеска
	
	
	в 1 навеске
	во 2 навеске
	в 3 навеске
	В остатке пробы
 или допол.
	Всего в пробе
	В 1 кг семян

	
	г
	%
	г
	%
	г
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Семян основной культуры, втч обрушенные
(голые)
	
	
	
	
	
	
	
	Семян других растений всего в.т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	Отход всего, втч преобладаю
щей группе
	
	
	
	
	
	
	
	Семян сорных растений втч: а)карантинных
б)преобладающих галлов.
	
	
	
	
	
	

	Семян других культурных растений
	
	
	
	
	
	
	
	Головненые мешочки (комочки)
Склероциев:
Галлов пшенчной немотоды,шт /  кг
	
	
	
	
	
	


Вопросы самопроверки:
1. Что понимают под чистотой семян? Для чего определяют чистоту семян?
2. Каков порядок выделения навески семян для анализа на чистоту?
3. Если при просмотре образца обнаружены крупные посторонние примеси, как они должны быть учтены?
4. На какие фракции разбирают навески семян?
5. Какие примеси учитывают в шт. на 1 кг семян?
6. Какие примеси учитывают в процентах?

