Тема 7: Определение влажности семян (ГОСТ 12041-82). 
Задание:
1. Ознакомиться с методиками определения и определить влажность семян методом высушивания. Кратко законспектировать методику определения.
2. Ознакомиться с устройством электровлагомеров и определить влажность семян.
3.Результаты определения влажности семян по обоим методам записать в рабочий бланк.
Пояснения к заданию:
Влажность - важный показатель посевных качеств семян. Хранение семян, имеющих высокую влажность, недопустимо, так как это неизбежно приводит к снижению лабораторной всхожести от самосогревания, плесневения и др. В связи с этим влажность семян нормируется стандартами для разных полевых культур и географических районов (зон). Влажность семян зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, злаковых трав - не должна в Северном Казахстане превышать 16-17%, а на юге Республики Казахстан - 15-16%. Семена проса в зависимости от зоны должны иметь влажность 14-16%, гречихи, гороха- 14-17%.
Влажность семян - процентное содержание влаги в семенах. Ее определяют не позднее, чем через двое суток с момента поступления пробы в семенную инспекцию методом высушивания в сушильном шкафу (основной метод) или на электровлагомерах. Для этой цели из второй средней пробы (в бутылке) выделяют пробы размерами не менее: для зерновых, зернобобовых, подсолнечника, вики и других крупносемянных культур - 50 г; люцерны, могара и др. мелкосемянных культур - 20 г. Пробы получают путем пересечения совочком струи семян из бутылки в начале, в середине и в конце высыпания.
Материалы и оборудование:
1. Семена различных полевых культур.
2. Весы электрические и технические с разновесами.
3. Мельница электрическая.
4. Сушильный шкаф с термометром.
5. Бюксы стеклянные или металлические.
6. Тигельные щипцы.
7. Эксикатор с хлористым   кальцием.
8. Электровлагомеры.
9. Учебники, таблицы, рисунки.
При определении влажности семян в сушильном шкафу выдерживают следующие требования 
Таблица 12   Режим подготовки и сушки семян при определении влажности
	№ п/п
	Культуры
	Предварительная подготовка до высушивания
	Температура высушивания,°С
	Время высушивания в мин

	1
	Зерновые, зернобобовые
	Размалывают на лабораторной мельнице
	130
	40

	2
	Подсолнечник, горчица, травы и др
	Высушивают целыми
	130
	60

	3
	Технические и др культуры
	Высушивают целыми
	100-105
	300


Из разных мест пробы целых или размолотых семян берут выемки для составления двух навесок по 5 г, по которым уже определяется влажность семян. Взвешивают навески в металлических бюксах, предварительно взвешенных вместе с крышками. После высушивания бюксы с семенами вынимают из сушильного шкафа , охлаждают в эксикаторе 15-20 мин и взвешивают. Результаты всех взвешиваний и расчеты заносятся в рабочий бланк по следующей форме (табл 13):
 Таблица 13                 Рабочий бланк определения влажности
	Номер бюк-са


	Масса    20 г    навески после высушивания,
г


	№бюкса с крышкой


	Вес бюкса с крышкой, г


	Вес бюкса с крышкой   и   пятиграммовой навеской, г
	Масса   пятиграммовой   навески     после высушивания, г
	Влажность,
%

	
	
	
	
	до  высушивания, г
	после высушивания, г
	
	наве сок
	средняя

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


Разность между результатами взвешивания навески до и после высушивания составляет потерю влаги.
Влажность семян (в %) равна потере влаги семенами, умноженной на 100 и деленной на величину навески.
В  =   (а-б)*100
а                                            где В - влажность семян, %,
а - масса навески до высушивания, г; б - масса навески после высушивания, г.
Расхождение между показателями влажности двух навесок допускается не более 0,2%. В противном случае анализ повторяют.
Семена повышенной влажности (более 20%) предварительно подсушивают. Для этого из пробы берут навеску (по вышеизложенной методике) в размере 20 г, подсушивают ее в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 30 мин Затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают, после чего проба размалывается и отбираются из нее две навески по 5 г. Их размалывают и высушивают снова при 130° в течение 40 мин. В этом случае влажность семян (В) определяется по формуле:
В = 100-(А* б),
где А - масса навески неизмельченных семян после предварительного высушивания, г;
б - масса навески подсушенных и размолотых семян после высушивания.
Для ускоренного определения влажности семян пользуются различными электровлагомерами, причем к каждому влагомеру прилагается специальная инструкция, на основании которой выполняется работа.
Порядок работы по определению влажности методом высушивания семян повышенной влажности:
· из второй средней пробы (в бутылке) выделяют пробы по культурам и в
соответствующих размерах (согласно стандарту); пробы получают путем пересечения совочком струи семян из бутылки в начале, в середине
и в конце высыпания;
· из разных мест пробы целых или размолотых семян берут выемки для
составления двух навесок по 5 г;
· взвешивают навески в металлических бюксах, предварительно взвешенных вместе с крышками;
· готовят сушильный шкаф к высушиванию проб семян, для чего доводят
температуру в нем до необходимого уровня (согласно стандарту);
· бюксы с открытыми крышками с навеской помещают в сушильный шкаф;
· по истечении срока высушивания металлические бюксы с навеской вынимают из сушильного шкафа и помещают в эксикаторы для охлаждения;
· через 15-20 мин бюксы с навеской снимают с эксикатора и взвешивают
с точностью до сотой доли грамма;
· результаты всех взвешиваний и расчеты заносятся в рабочий бланк по
вышеприведенной форме;
· влажность семян по двум навескам в % определяют по представленной
формуле.
Вопросы самопроверки:
1. Понятие-влажность, семян.
2. Методики определения влажности ГОСТ 12041-82.
3. Порядок   определения   влажности   семян   с   предварительным подсушиванием.
4. Режимы высушивания культур.
Обработка результатов, полученных при определении влажности
